pinout of the parallel interface

1

13

14

25

Controlport:base_addr + 2

Data port:base_addr + 0

Status port:base_addr + 1

4 9 8 7 6 5 3 2 2 7 6 5 4 3 1 0

2 7 6 5 4 3 1 0

2 7 6 5 4 3 1 0

11 10 12 13 15

17 16 14 1

irq enable

17 16 2 3

Ijnput line

Output line

Bit #

Pin #

Non-inverted

Inverted