transmitting host receiving host

strobe d3 d2 d1 d0

0 d3 d2 d1 d0

1 d3 d2 d1 d0 wait for strobe==1

1 strobe d3 d2 d1 d0 0 0

wait for strobe==1

1 d7 d6 d5 d4

0 d7 d6 d5 d4 save data bits

wait for strobe==0

wait for strobe==0 0 save data bits

done done